|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC570VPC570PPC570VPC570PDisplayMade in Germanyлого CANopenлого ProfiBus |

|  |
| --- |
| **Малогабаритные ПЛК Insevis PC570V и PC570P (моноблоки)** программно- совместимые с Siemens Simatic® S7-300, представляют собой центральный элемент автоматизированной системы управления с дисплеем 5,7", а также как станция параметрирования периферийных устройств. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Дисплей** | 5,7" TFT (320x240, QVGA) |
| **Интерфейсы стандартные** | CANopen, Modbus RTU и TCP, Ethernet RFC1006, TCP и UDP, RS232, RS485 |
| **Интерфейсы опциональные** | Profibus DP Master или Slave |
| **Свободные слоты для периферии** | нет |
| **Карточка SD или Micro-SD** | до 8 ГБ |
| **Размеры** | 182 x 140 x 50 мм |
| **Вес** | 0,6 кг |
| **Степень защиты** | IP65 (фронт), IP41 |
| **Подключение** | Штеккер |
| **Напряжение питания** | 24 V DC (11...30 V DC) |
| **Программное обеспечение** | VisuStage, как среда проектирования |
| **Языковая среда проектирования** | Английский, немецкий, русский |
| **Языки программирования** | STEP 7® - STL, LAD, FBD, S7-SCL, S7-Graph (SIEMENS) |
| **Система программирования** | SIMATIC® Manager (SIEMENS) |
| **Аналогичное CPU от Siemens** | CPU 315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH14-0AB0) |
| **Совместимость с Siemens** | S7-300® (SIEMENS) |
| **Рабочая память** | 512 кБ (PC570V), 640 кБ (PC570P) |
| **Флэш память для визуализации** | 4 МБ (PC570V), 24 МБ (PC570P) |
| **Часы реального времени** | Да |
| **Внешняя периферия** | Вся периферия INSEVIS, все CANopen Slaves, все Profibus DP-V0 Slaves |
| **Рабочая температура** | -20°C ... +60°C |

 |
| **Заказные номера выпускаемых исполнений:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель ПЛК** | **Стандартное исп.** | **Profibus DP Master** | **Profibus DP Slave** |
| PC570V | PC570V-0-03 | PC570V-DPM-03 | PC570V-DPS-03 |
| PC570P | PC570P-0-03 | PC570P-DPM-03 | PC570P-DPS-03 |

 |
| **Рекомендуемые принадлежности и документация:*** E-CON16-00, разъём 2х8 контактов, с рычагом
* E-CONS16-00, разъём 2х8 контактов, с фланцем под винты
* E-AD-DP12-00, Profibus-адаптер для сетей 12 MBaud
* E-MSDх-00, карточка Micro SD на 1 / 2 / 4 / 8 ГБ
 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC577VPC577PPC577VPC577PDisplayMade in Germanyлого CANopenлого ProfiBus |

|  |
| --- |
| **Малогабаритные ПЛК PC577V и PC577P (моноблоки)** программно- совместимые с Siemens Simatic® S7-300, представляют собой центральный элемент автоматизированной системы управления с дисплеем 5,7", а также как станция параметрирования периферийных устройств. ПЛК располагают 7 свободными слотами для периферийных модулей. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Дисплей** | 5,7" TFT (320x240, QVGA) |
| **Интерфейсы стандартные** | CANopen, Modbus RTU и TCP, Ethernet RFC1006, TCP и UDP, RS232, RS485 |
| **Интерфейсы опциональные** | Profibus DP Master или Slave |
| **Свободные слоты для периферии** | 7 |
| **Карточка SD или Micro-SD** | до 8 ГБ |
| **Размеры** | 182 x 140 x 95 мм |
| **Вес** | 0,6 кг |
| **Степень защиты** | IP65 (фронт), IP41 |
| **Подключение** | Штеккер |
| **Напряжение питания** | 24 V DC (11...30 V DC) |
| **Программное обеспечение** | VisuStage, как среда проектирования |
| **Языковая среда проектирования** | Английский, немецкий, русский |
| **Языки программирования** | STEP 7® - STL, LAD, FBD, S7-SCL, S7-Graph (SIEMENS) |
| **Система программирования** | SIMATIC® Manager (SIEMENS) |
| **Аналогичное CPU от Siemens** | CPU 315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH14-0AB0) |
| **Совместимость с Siemens** | S7-300® (SIEMENS) |
| **Рабочая память** | 512 кБ (PC577V), 640 кБ (PC577P) |
| **Флэш память для визуализации** | 4 МБ (PC577V), 24 МБ (PC577P) |
| **Часы реального времени** | Да |
| **Внешняя периферия** | Вся периферия INSEVIS, все CANopen Slaves, все Profibus DP-V0 Slaves |
| **Рабочая температура** | -20°C ... +60°C |
| **Особенности** | 7 свободных слотов для периферийных модулей INSEVIS |

 |
| **Заказные номера выпускаемых исполнений:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель ПЛК** | **Стандартное исп.** | **Profibus DP Master** | **Profibus DP Slave** |
| PC577V | PC577V-0-03 | PC577V-DPM-03 | PC577V-DPS-03 |
| PC577P | PC577P-0-03 | PC577P-DPM-03 | PC577P-DPS-03 |

 |
| **Рекомендуемые принадлежности и документация:*** E-CON16-00, разъём 2х8 контактов, с рычагом
* E-CONS16-00, разъём 2х8 контактов, с фланцем под винты
* E-AD-DP12-00, Profibus-адаптер для сетей 12 MBaud
* E-MSDх-00, карточка Micro SD на 1 / 2 / 4 / 8 ГБ
 |

 |