|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMI570VHMI570P HMI570V HMI570P Display  Made in Germany | |  | | --- | | **Малогабаритные сенсорные панели оператора Insevis HMI570V и HMI570P с дисплеем 5,7"**, программно-совместимые с Siemens Simatic® S7-300, представляют собой удобный инструмент для визуализации процессов, а также для организации взаимодействия человека с системой управления. | | |  |  | | --- | --- | | **Дисплей** | 5,7" TFT (320x240, QVGA) | | **Интерфейсы стандартные** | ETHERNET: 10/100 Mbit (RFC1006, TCP), RS485 | | **Карточка SD или Micro-SD** | до 8 ГБ | | **Размеры** | 182 x 140 x 50 мм | | **Вес** | 0,6 кг | | **Степень защиты** | IP65 (фронт), IP41 | | **Подключение к ПЛК** | по Ethernet до 5 панелей оператора HMI570 одновременно | | **Напряжение питания** | 24 V DC (11...30 V DC) | | **Программное обеспечение** | VisuStage, как среда визуализации | | **Рабочая память** | 512 кБ (HMI570V), 640 кБ (HMI570P) | | **Флэш память для визуализации** | 4 МБ (HMI570V), 24 МБ (HMI570P) | | **Часы реального времени** | Да | | **Рабочая температура** | -20°C ... +60°C | | | **Заказные номера выпускаемых исполнений:**   |  |  | | --- | --- | | **Модель HMI** | **Стандартное исп.** | | HMI570V | HMI570V-02 | | HMI570P | HMI570P-02 | | | **Рекомендуемые принадлежности и документация:**   * E-CON16-00, разъём 2х8 контактов, с рычагом * E-CONS16-00, разъём 2х8 контактов, с фланцем под винты * E-AD-DP12-00, Profibus-адаптер для сетей 12 MBaud * E-MSDх-00, карточка Micro SD на 1 / 2 / 4 / 8 ГБ | |