|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC430T PC430T Display  Made in Germany лого CANopen лого Profinet | |  | | --- | | **Компактные ПЛК Insevis 2-го поколения PC430T (моноблоки)** программно- совместимые с Siemens Simatic® S7-300, представляют собой центральный элемент автоматизированной системы управления с дисплеем 4,3", а также как станция параметрирования периферийных устройств. | | |  |  | | --- | --- | | **Дисплей** | 4,3" TFT (480x272) | | **Интерфейсы стандартные** | CANopen, Modbus RTU и TCP, Ethernet RFC1006, TCP и UDP, RS232, RS485 | | **Интерфейсы опциональные** | Profinet IO Controller | | **Свободные слоты для периферии** | нет | | **Карточка SD или Micro-SD** | до 8 ГБ | | **Размеры** | 40 x 100 x 45 мм | | **Вес** | 0,45 кг | | **Степень защиты** | IP65 (фронт), IP41 | | **Подключение** | Штеккер | | **Напряжение питания** | 24 V DC (11...30 V DC) | | **Программное обеспечение** | VisuStage, как среда проектирования | | **Языковая среда проектирования** | Английский, немецкий, русский | | **Языки программирования** | STEP 7® - STL, LAD, FBD, S7-SCL, S7-Graph (SIEMENS) | | **Система программирования** | SIMATIC® Manager (SIEMENS) | | **Аналогичное CPU от Siemens** | CPU 315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH14-0AB0) | | **Совместимость с Siemens** | S7-300® (SIEMENS) | | **Рабочая память** | 1 МБ | | **Флэш память для визуализации** | 48 МБ | | **Часы реального времени** | Да | | **Внешняя периферия** | Вся периферия INSEVIS, все CANopen Slaves, Profinet IO Controller | | **Рабочая температура** | -20°C ... +60°C | | | **Заказные номера выпускаемых исполнений:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель ПЛК** | **Стандартное исп.** | **Profinet** | | PC430T | PC430T-0-02 | PC430T-PNC-02 | | | **Рекомендуемые принадлежности и документация:**   * E-CON10-00, разъём 2х5 контактов, с рычагом * E-CONS10-00, разъём 2х5 контактов, с фланцем под винты * E-MSDх-00, карточка Micro SD на 2 или 8 ГБ | |
| PC433T PC433T Display  Made in Germany лого CANopen лого Profinet | |  | | --- | | **Компактные ПЛК Insevis 2-го поколения PC433T (моноблоки)** программно- совместимые с Siemens Simatic® S7-300, представляют собой центральный элемент автоматизированной системы управления с дисплеем 4,3", а также как станция параметрирования периферийных устройств. ПЛК располагают 3 свободными слотами для периферийных модулей. | | |  |  | | --- | --- | | **Дисплей** | 4,3" TFT (480x272) | | **Интерфейсы стандартные** | CANopen, Modbus RTU и TCP, Ethernet RFC1006, TCP и UDP, RS232, RS485 | | **Интерфейсы опциональные** | Profinet IO Controller | | **Свободные слоты для периферии** | 3 (стандарт) или 2 (Profinet) | | **Карточка SD или Micro-SD** | до 8 ГБ | | **Размеры** | 40 x 100 x 89 мм | | **Вес** | 0,45 кг | | **Степень защиты** | IP65 (фронт), IP41 | | **Подключение** | Штеккер | | **Напряжение питания** | 24 V DC (11...30 V DC) | | **Программное обеспечение** | VisuStage, как среда проектирования | | **Языковая среда проектирования** | Английский, немецкий, русский | | **Языки программирования** | STEP 7® - STL, LAD, FBD, S7-SCL,  S7-Graph (SIEMENS) | | **Система программирования** | SIMATIC® Manager (SIEMENS) | | **Аналогичное CPU от Siemens** | CPU 315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH14-0AB0) | | **Совместимость с Siemens** | S7-300® (SIEMENS) | | **Рабочая память** | 1 МБ | | **Флэш память для визуализации** | 48 МБ | | **Часы реального времени** | Да | | **Внешняя периферия** | Вся периферия INSEVIS, все CANopen Slaves, Profinet IO Controller | | **Рабочая температура** | -20°C ... +60°C | | | **Заказные номера выпускаемых исполнений:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель ПЛК** | **Стандартное исп.** | **Profinet** | | PC433T | PC433T-0-02 | PC433T-PNC-02 | | | **Рекомендуемые принадлежности и документация:**   * E-CON10-00, разъём 2х5 контактов, с рычагом * E-CONS10-00, разъём 2х5 контактов, с фланцем под винты * E-MSDх-00, карточка Micro SD на 2 или 8 ГБ | |